# История изменений в ПО Планар-СГ32

**Версия 1.0.0.3 от 24.12.2013**

* Введен таймаут Web-сессии - 15 минут
* Исправлена ошибка кеширования Web-страниц
* Исправлена ошибка записи канала по протоколу SNMP
* Исправлена ошибка записи параметров к модуль К01.0 по протоколу SNMP
* Оптимизировано время сохранения настроек СГ32 и параметров модулей
* Исправления некоторых текстовых подсказок в TelNet
* Исправлена таблица модулей TelNet: добавлены пустые слоты
* Критические исправления интерфейса Ethernet
* Критические исправления Web-интерфейса
* Критические исправления TelNet
* Критические исправления SNMP
* Другие внутренние исправления

**Версия 1.0.0.2 от 20.11.2013**

* Изменения в SNMP дереве прибора:
	+ изменен ID группы прибора в ветке iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).planar(32108) c headend(2) на headend(3)
	+ удален трап tDeviceReboots: вместо него используется tCommonEvent
	+ изменен MIB файл прибора (Revision 1.1)
* Другие внутренние исправления

**Версия 1.0.0.1 от 22.10.2013**

* Изменены пороги срабатывания датчика температуры с 45оС и 55оС на 60оС и 70оС соответственно
* Исправлена ошибка ввода времени в TelNet
* Исправлена ошибка при чтении переменной clockCorrection в SNMP
* Исправлены ошибки отображения Web-страниц модулей в некоторых браузерах
* Другие внутренние исправления

**Версия 1.0.0.0**

* Первая версия прошивки